**Nya stugan Hygiengruppen**

* **Omklädningsrum**

Hög prio: Herrarnas något större och Damernas betydligt större

Toalett med handfat i båda omkl.rummen

4 duschar i herrarnas o 3 duschar i damernas

Duschar skall ha tidsavstängningsmekanism

Linoleummatta på golv o stark avtorkbar tapet på väggar i omkl.rum

Våtrumstapet i duschrummen

Speglar på toaletterna

Insynsskyddade både utifrån och inifrån

Ingång från hallen för både herrar o damer

Mindre prio. Kakel i duschrummen

Klinkers på golven

Större kapacitet på varmvattenberedare

Vattenutkastare för skotvätt o dyl.

Låg prio. Vedeldad bastu

Spa

Relax

* **Bastu**

Hög prio. Bastuutrymmet större i båda herrarnas o damernas

Separata herr o dam bastu

Mindre prio. Ångbastuaggregat

En tank med vatten som droppar ned vatten på stenarna i aggregatet

* **Hallen**

Hög prio 2st toaletter varav 1 handikappanpassad

Handfat i toaletterna

Jag har talat med Rosersbergs vägg & Golv (dom som lade in mattan i herrarnas dusch, bastu och nybyggnaden senast) och dom rekommenderar att vi lägger klinkers i entrén (hallen).

I omkl.rum ta linoleumgolv som har 2-3ggr lägre i pris än klinkers.

I dusch och bastu föreslog dom våtmatta (likadan som förra gången) eftersom klinkers är upp till

3 ggr så dyr att lägga in. På väggarna i duschutrymmet föreslog dom våttapet (lika som förra gången) eftersom kakel är minst den dubbla kostnaden. Väggar och tak i bastun skall vara träpanel.

Det här är ju utrymmen där många olika människor kommer att vistas i och därför finns det ingen anledning till dom dyrare alternative med kakel o klinkers i våtutrymmena utan de andra materialen

blir alldeles utmärkt och till en betydligt lägre kostnad.

Däremot i entrén finns det anledning att kosta på klinkers.